团体标准征求意见汇总处理表

标准项目名称：高处作业吊篮检测与安全评估规程 共 3 页 第 1 页

负责起草单位：高空机械工程技术研究院有限公司 承办人：喻惠业 电话：15052271799 2017年10 月21日填写

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 标准章条 | 意见内容 | 提出单位 | 处理意见及理由 |
| 1 | 1.0.2 | 将“现场安全检测”改为“安装检测” | 江苏鼎都检测有限公司 | 采纳 |
| 2 | 2.0.11 | “、或”改为“可能” | 上海市建筑科学研究院（集团）有限公司 | 采纳 |
| 3 | 3.0.1 | 将“房屋建筑和市政工程工地”改为“施工现场” | 无锡市小天鹅建筑机械有限公司 | 采纳 |
| 4 | 3.0.6 | 增加：“具有相应检验资格的” | 江苏鼎都检测有限公司 | 采纳 |
| 5 | 4.0.4 | 增加：“由具有相应检验资质的检测机构，” | 无锡宝达建筑机械租赁有限公司江苏鼎都检测有限公司 | 采纳 |
| 6 | 4.0.7 | 将“出厂年限超过5年”改为“出厂年限超过6年的” | 上海市建筑科学研究院（集团）有限公司连云港金鹰工程设备租赁有限公司苏州浩博建筑机械有限公司无锡华科通宇建筑设备租赁有限公司 | 采纳（举手表决，全体同意修改） |
| 7 | 6.1.1 | 将第1、2款中“裂纹”改为“可见裂纹” | 上海市建筑科学研究院（集团）有限公司 | 采纳 |
| 8 | 6.1.2 | 第2款增加“有锁紧要求的，按使用说明书规定进行锁紧；” | 上海市建筑科学研究院（集团）有限公司 | 采纳 |
| 第3款 将开口销的开口角度应大于“30°”改为“60°” | 江苏鼎都检测有限公司 |
| 9 | 6.1.3 | 第6款 将“女儿墙除应能承受单边悬挂悬吊平台时的平台自重、额定载重量及钢丝绳的自重”改为“应提供女儿墙的承载力证明资料” | 上海市建筑科学研究院（集团）有限公司江苏鼎都检测有限公司 | 采纳 |
| 增加：“7 横梁严禁前低后高” | 江苏鼎都检测有限公司 |

共 3 页 第 2 页

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 标准章条 | 意见内容 | 提出单位 | 处理意见及理由 |
| 10 | 6.1.5 | 第1款 增加：“且应提供相应的设计图纸、计算书和验收报告” | 江苏鼎都检测有限公司 | 采纳 |
| 第4款 改为“对需要前梁外伸超长安装的悬挂装置，应由制造厂商制造并出具校核其强度、刚度和整体稳定性的计算书及合格证；” | 上海市建筑科学研究院（集团）有限公司 |
| 11 | 6.2.1 | 第1款 删除“采用高强螺栓或专用螺栓” | 无锡天通建筑机械有限公司 | 采纳 |
| 12 | 6.2.3 | 第2款 第2项 删除“并停止运行” | 常州市武进湟里红星建筑机械有限公司 | 采纳 |
| 13 | 8.1.2 | 删除“1 重要部件解体检查；” | 上海市建筑科学研究院（集团）有限公司 | 采纳 |
| 14 | 原8.2 | 删除原“8.2 重要部件解体检查”一节全部内容 | 上海市建筑科学研究院（集团）有限公司 | 采纳 |
| 15 | 8.2.3 | 1、删除“4 锈蚀程度检查”2、删除“5 结构应力测试”3、增加“4 结构壁厚检测” | 上海市建筑科学研究院（集团）有限公司无锡安高检测有限公司无锡华科通宇建筑设备租赁有限公司 | 采纳 |
| 16 | 表 8.2.4 | 1、删除：检查项目“表面锈蚀”和“结构应力”2项内容2、增加：检查项目“结构件壁厚”的内容 | 上海市建筑科学研究院（集团）有限公司无锡安高检测有限公司无锡华科通宇建筑设备租赁有限公司 | 采纳 |
| 17 | 8.3.1 | 1、删除：第1款中“安全锁锁绳功能及”2、修改：第3款“在试验前，应确认提升机是在30天内，委托原制造厂商进行过大修且合格的重要部件。无《高处作业吊篮提升机大修检验合格证书》的提升机，不得进行运行试验。”3删除：第4款 第1项中“、超载运行试验”和第2项“安全锁锁绳功能试验；” | 上海市建筑科学研究院（集团）有限公司申锡机械有限公司无锡市小天鹅建筑机械有限公司无锡天通建筑机械有限公司常州市武进湟里红星建筑机械有限公司南通宇博建筑机械制造有限公司 | 采纳 |
| 18 | 表 8.3.2 | 1、删除：检查项目“超载试验”2、删除：检查项目“静载试验” | 上海市建筑科学研究院（集团）有限公司无锡安高检测有限公司 | 采纳 |

共 3 页 第 3 页

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 标准章条 | 意见内容 | 提出单位 | 处理意见及理由 |
| 19 | 原8.4.3 | 删除：“8.4.3 安全锁锁绳功能试验”一节全部内容 | 上海市建筑科学研究院（集团）有限公司 | 采纳 |
| 20 | 8.4.1 | 改为：“评估办法1——…” | 无锡安高检测有限公司 | 采纳 |
| 21 | 表8.4.1 | 1、改为：“1、重要部件全部符合本规程的规定”2、删除：“4、样机经过结构应力测试,承载能力符合GB/T 19155-2017规定。” | 上海市建筑科学研究院（集团）有限公司申锡机械有限公司 | 采纳 |
| 22 | 8.4.2 | 增加：“评估办法2——…” | 无锡安高检测有限公司 | 采纳 |
| 23 | 8.4.3 | 将“可继续使用”改为“评估合格” | 江苏鼎都检测有限公司 | 采纳 |
| 删除：“相同批次重要结构件报废” “四种结论”改为“3种结论” | 无锡安高检测有限公司 |
| 24 | 9.0.2 | 将“喷涂油漆”改为“粘贴二维码” | 上海市建筑科学研究院（集团）有限公司 | 采纳 |
| 25 | 表B.1 | 1、删除：《吊篮现场安装检测报告》中“校对”签字栏2、序号26 改为：“应由安装单位提供锚固环和预埋螺栓直径≥16 mm，安全系数≥3的相关资料” | 江苏鼎都检测有限公司 | 采纳 |